▣ 한국건설기술연구원 표준품셈(노무비) 기준

【 석면 코킹 재 해체•제거 미터(m)당 단가, 품, 수량 산출서 】

□ 발주자 또는 설계사 등은 본 산출 서를 석면 코킹 재 해체공사 원가산정을 위해 활용하고자 할 때는 작업 조건에 따라 (1안), (2안)

을 선택적용 할 수 있다.

□ 특히 발주자 책임법령 및 벌칙 필독 발주이후 시공방법, 공사기간, 공법변경 등에 대한 발주자에게 책임이 있고 그에 따라 벌금 또는 과태료

부과 할 수 있다는 점 유념하셔서 설계오류가 발생하지 않도록 설계에 반영하시길 바랍니다.

※ 본 산출 서에 적용된 공종과 세부품목 일위대가는 별도 공개한 일위대가 표 참조.

2019년 상반기<일부개정>

사	단	한 국 석 면 환 경 협 회
법	인
Korea Asbestos Environment Association
노동부⦁환경부 석면교육기관

편저자	한 기 채
전 화	010. 8820. 3377

편 저 자 프로필
	한 기 채
	연락처	010-8820-3377	E-메일	kichae60@hanmail.net
약력 및 연구사항
▶ (2007~현) (사)한국석면환경협회 호남본부장 ▶ (2006~현) 석면작업관련 일위대가 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 -. 석면해체⦁제거작업(실외, 실내, 코킹 재, 개스킷, 뿜칠 재(본 타일 포함), 방치폐기물 등)일위대가 편저 -. 석면조사 원가계산서 편저(석면안전관리 법 규제영향분석 적용) -. 석면비산정도측정(석면안전관리 법 규제영향분석적용)⦁석면농도측정 원가계산서 편저/ 석면건축물 실내공기 질 측정 원가계산서 편저 -. 석면감리(고급, 일반) 원가계산서 편저 ▶ (2006~현) 석면관련자료 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2007~현) 석면처리의 이론과 실무(작업방법 등)교재 편저 ▶ (2011~현) 석면관련 법령 및 판례요약 집 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2012~현) 석면작업 고급감리 ▶ (2015.01.~현) 이 에이치에스기술연구소(석면조사, 감리, 위험성평가 기관) 본부장 -주요 기타사항- ▶ (2017.11.08.) 경기도 교육청 및 산하 교육지원 청 소속 공무원(약300명) 학교석면 해체⦁제거공사 효율화 방안 교육 ▶ (2007.08.~2014.08) 석면교육기관 석면관련 강사 ▶ (2012.12.~2014.12) 한국석면조사연구원 고문 ▶ (2013.09) 한국농어촌 공사 전남지역본부 현장공감소장 석면해체관련교육 ▶ (2007.4~2011.4) 한국철도시설공단 녹색철도 자문위원 ▶ (2010) 한국농촌경제연구원 선임연구위원 이동필(전 농림축산부장관) 농어촌슬레이트지붕의 문제와 대책방향전문가 포럼 전문가 위촉 ▶ (2010) 한국건설기술연구원 석면작업표준품셈 제정 자문위원 ▶ (2003.5~2007.12)(사)한국석면환경협회 전문위원 -연구- ▶ 석면슬레이트 석면해체⦁제거공법 연구개발(07.8 특허 등록) (수직, 수평비계 및 안전방망 설치하지 않는 공법)

□  목	차  □

1. 일위대가의 각 공종별 단가, 품, 수량 산출에 대한 법령근거(1P)

-.  고용노동부, 환경부 규정

2. 일위대가의 각 품목별 단가, 품, 수량 산출에 대한 적용기준근거

1) 석면해체 공 1인 일일 작업량 Q(기준)값 적용 기준(2P)

2) 일일 작업시간 적용기준(2P)

3) 해체•제거 노무비 외 품목적용기준(2P)

4) 한국건설기술연구원 표준품셈(2P)

5) 엔지니어링 및 건설노임단가(4P)

6) 투입 인원별 업무 내용(4P)

7) 산출 서에 사용한 관련법 용어 정의(4P)

3. 일위대가의 각 공종별 관련법령 및 단가, 품, 수량 산출서

(1안) : 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다.(7P)

(2안) : 아파트 등 외벽에 설치된 창틀, 베란다, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다. (18P)

(크레인 등 장비사용)

1. 일위대가의 각 공종별 단가, 품, 수량 산출에 대한 법령근거

▣ 본 산출서는 석면해체•제거작업 일위대가에 적용된 각 공종 품목에 대하여 세부적으로 산출근거를 제시하고 아래 법령에 의거 산출근거에     대한 신뢰성을 확보 하기 위하여 작성한 것 이다.

Ⅰ. 적용 관련 법령

【 고용노동부 규정 】

⌜산업안전보건법⌟ 제23조(안전조치), 제38조의3(석면 해체·제거 작업기준의 준수)에 따라 세부사항을 규정한 ⌜산업안전보건기준에 관한규칙⌟(이하 “안전보건규칙” 이라한다)<2013.3.5.개정>에서 규정하고 있는 아래 법령을 근거로 작성 한 것이다.

1) 제35조(관리감독자의 유해ㆍ위험 방지 업무 등)

2) 제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 제42조(추락의 방지)

3) 제6절 석면의 제조ㆍ사용 작업, 해체ㆍ제거 작업 및 유지ㆍ관리의 조치기준  제477조 ~ 제497조 까지.

4) 석면해체ㆍ제거작업지침<2009.9제정>

【 환경부 규정 】

⌜폐기물관리법⌟ 등 아래 법령을 근거로 작성 한 것이다.

1) 폐기물 관리법

제13조(폐기물의 처리 기준 등), 같은 법 시행령 제7조(폐기물의 처리기준 등), 같은 법 시행규칙 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준ㆍ방법)

※ 위 법령에 대한 세부 내용은 단가, 품, 수량산출서의 관련법령 근거 참조

- 법률 용어 해설 -

☞ “법[法]”이란 국가의 강제력을 수반하는 사회규범. 국가 및 공공기관이 제정한 법률, 명령, 규칙, 조례 따위를 말한다.

☞ “시행령[施行令]”이란 어떤 법률을 시행하는데 필요한 규정을 주요 내용으로 하는 명령을 말한다.

☞ “시행규칙[施行規則]”이란 법령의 시행에 관한사항을 상세히 규정한 규칙을 말한다.

☞ “지침[指針]”이란 생활이나 행동 따위의 지도적 방법이나 방향을 인도 하여주는 준칙을 말한다.

☞ “준칙[準則]”이란 준거할 기준이 되는 규칙이나 법칙을 말한다.

☞ “규칙[規則]”이란 여러 사람이 다 같이 지키기로 작정한 법칙. 또는 제정된 질서를 말한다.

☞ “법칙[法則]”이란 반드시 지켜야만 하는 규범을 말한다.

☞ “가이드라인”이란 정부가 어떤 부문에 대한 정책을 뒷받침하기 위하여 설정한 규제의 범위를 말한다.

☞ “규제[規制]”란 규칙이나 규정에 의하여 일정한 한도를 정하거나 정한 한도를 넘지 못하게 막음을 말한다.

2. 일위대가의 각 품목별 품, 단가, 수량 산출에 대한 적용기준근거<2019년 개정>

1) 일반적인 적용 기준

□ 정부표준품셈이나 일위대가 표 공표기관 등에 코킹 재 해체에 대한 표준품셈이 없어 한국건설기술연구원 석면건축자재해체-외장재     석면해체 공0.045인 품 준용하여 제거 즉시 제거된 표면 습식청소(0.015인) 까지 포함 일일 작업량을 계상 한 것이다.

□ 작업방법은 관련법령, 규정, 작업지침 등에 따른 작업 기준을 준수하는 것을 원칙으로 한다.

□ 자재 설치 형태와 작업조건 등 감안 아래 (1안), (2안)으로 구분 계상 한 것이다.

□ 자재 설치위치에 따라 작업방법이 상호 다르므로 그 조건에 따라 소요자재비, 장비 등적용 아래와 같이(1안), (2안), 으로 구분

계상 한 것이다.

☐ 본 일위 대가 표 노무비는 한국건설기술연구원 표준품셈을 적용하고, 노무비 외 공종에 대한 단가 산출과 기존 품 적용에 있어서 기존 적산         일위대가에 의해 유사종목과 공식을 적용 산출 한 것이다.

2) 석면해체 공 품 및 1인 일일 작업량Q(기준)값 적용 기준

□ (1안), (2안)한국건설기술연구원 표준품셈 외장재 기준 품, 단가, 작업량 산출서

[주] 1. 석면해체 공 노무비 품은 도구(끌) 등 사용 긁어내고 즉시 젖은 걸레 등으로 제거된 표면을 청소하는 작업까지 계상 한 것이다.

2. 석면해체 공 노무비 품은 한국건설기술연구원 표준품셈 외장재 품과 제거표면 청소 품 포함 계상 한 것이다.

3. 석면해체 공 노무비 품은(외장재 품 준용 0.045인 + 제거된 표면청소 0.015인)0.06인 계상 한 것이다.

4. 코킹재의 설치(줄의 형태) 특성상 해체비용을 m로 계상 한 것이다.

해체 품, 단가, 작업량 산출서 -

① 노무비 품 산출서 : (석면해체 공 0.045인 + 청소0.015인)= 0.06인/m

② m당 단가 산출서  : 0.06인 × 168,117원 = 10,087원/m

③ 1인 일일작업량 산출서 10,087원 ÷ 168,117원 = 16.66m/일

3) 각(안)별 적용 기준

(1안) : 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다.

① 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈에 설치되어있는 것은 외부작업 기준을 준수한 것으로 본 것이다.

② 코킹재가 설치된 쪽 바닥비닐보양 및 위생설비 설치⦁해체

③ 습윤 후 도구(끌) 등 사용 긁어내고 즉시 제거된 창틀, 콘크리트 표면을 젖은 걸레 등 이용 잔재물이 전혀 없이 청소

④ 작업 높이가 2m이하로 고소작업에 해당되지 않아 작업대, 설비(비계 등), 장비 등 필요하지 않는 작업

⑤ 작업방법 등은 관련법령, 규정, 작업지침 등에서 정한사항을 준수한다.

⑥ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품 비는 별도계상 한다.

※ 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비(노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상

(2안) : 아파트 등 외벽에 설치된 창틀, 베란다, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다.

(크레인 등 장비사용)

① 건물 외벽 등에 설치되어있어 장비(크레인 등)사용 작업대에 작업자가 탑승 작업 기준을 준수한 것으로 본 것이다.

② 건물 외벽하단 바닥에 잔재 물 등 떨어져 오염방지를 위해 비닐보양 및 위생설비 설치⦁해체

③ 크레인 작업대를 작업자가 해체작업을 하려는 부위를 제외하고 외부에서 보이지 않도록 3면을 보양

④ 습윤 후 도구(끌) 등 사용 긁어내고 즉시 제거된 창틀, 콘크리트 표면을 젖은 걸레 등 이용 잔재물이 전혀 없이 청소

⑤ 작업방법 등은 관련법령, 규정, 작업지침 등에서 정한사항을 준수한다.

※ 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비(노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상

4) 일일 작업시간 적용기준

☐ 한국건설기술연구원 석면건축자재해체[주] ④항 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것 이다 준용 한다.

5) 해체•제거 노무비 외  품목적용기준

☐ 한국건설기술연구원 석면해체작업 표준품셈 석면건축자재해체 주의사항 아래 5항과 6항에 의한 부분은 별도계상 한다.

명시한바  본 품도 동일 적용하며 석면작업 관련법령, 규정, 작업지침, 고시 등에 의거 계상 한 것이다.

⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품 비 는  별도계상 한다.

⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상 한다.

6) 한국건설기술연구원 표준품셈

한국건설기술 연구 원 표준 품셈

※ 대한건설협회 적산 609쪽 건축/기타잡공사 6-1. 참조

2011년 하반기 개정

석면해체작업 표준 품셈(노무비)

- 제21장 해체철거공사 -

2011. 7

국  토  해  양  부

한국건설기술연구원

21-1 해체철거공사

6. 석면건축자재 해체                                                                                     (㎡당)

구분	석면 해체 공	보통 인부
내장재	0.120	0.017
외장재	0.045	0.011
뿜칠재	0.5	-

[주]

① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 적용기준은       다음과 같다.

• 내장재는 건축물의 내부 천장재, 내벽체, 칸막이재 철거를 기준     한 것이다.

• 외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준한 것이다.

• 뿜칠재는 철골내화피복재를 기준으로 한 것으로 철골면의         하부면, 측면 부, 상부면 등의 해체공사와 철재로 시공된          천장면에 부착되어있는 뿜칠재의 해체를 기준한 것이다.

② 뿜칠재의 경우, 콘크리트면에 부착된 석면 뿜칠재의 해체는

본 품의 20%를 할증하여 적용할 수 있다.

③ 본 품은 비닐보양재(내장재, 뿜칠재), 오염제거구역 설치 및        해체가 포함된 것이며, 보양막(외장재)설치 및 해체품은 제외      되어 있다.

④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.

⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비,           소모품비는 별도계상 한다.

⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도

계상 한다.

7) 투입 인원별 업무 내용

1. 석면해체 공 : 석면자재 해체, 제거 및 하역.

2. 보통 인부 : 직접 석면취급하지 않고 석면해체와 관련 없는 공정 보조 작업<비닐보양, 위생설비 설치⦁해체 등>

3. 습윤 공  : 석면자재제거 전, 중, 후 습윤성유지위한 지속적 습윤 작업 / 보양바닥 등 침전된 분진 흩날리지 않도록 습윤 작업 등

4. 비계 공  : 수직, 수평비계, 내부안전방망, 틀비계 등 설치∙해체

5. 관리감독자 : 산업안전보건법(제14조) 및 안전보건규칙(제35조)에서 정한 업무/ 추락방지안전조치 / 사진촬영 / 서류구비 등

8) 산출 서에 사용한 관련법 용어 정의

☐ 본 산출 서에서 사용한 관련법령에 대한 사용용어는 아래( )안 용어로 칭한다.

- 고용노동부 법령 -

⌜산업안전보건법⌟(이하 “보건 법” 이라한다) / ⌜산업안전보건기준에관한규칙⌟(이하 “안전보건규칙” 이라한다) / ⌜고용노동부고시⌟

(이하 “노동부고시” 이라한다) / ⌜석면해체∙제거작업지침⌟(이하 “작업지침” 이라한다)

- 환경부 법령 -

⌜폐기물관리법⌟(이하 “폐기 법” 이라한다)

7) 19년 상반기노임단가, 장비, 소모품 등 견적서

2019년 자재, 장비 등 단가 견적서

2019년 상반기 노임단가

공 표 일 번 호 직 종 명		2019.1.1
1002	보통인부	125,427
1006	비계공	224,359
1091	석면해체공	168,117
1047	건설기계운전사	187,069

3. 일위대가의 각 공종별 관련법령 및 단가, 품, 수량 산출서(m당)

(1안) : 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다.

① 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈에 설치되어있는 것은 외부작업 기준을 준수한 것으로 본 것이다.

② 코킹재가 설치된 쪽 바닥비닐보양 및 위생설비 설치⦁해체

③ 습윤 후 도구(끌) 등 사용 긁어내고 즉시 제거된 창틀, 콘크리트 표면을 젖은 걸레 등 이용 잔재물이 전혀 없이 청소

④ 작업 높이가 2m이하로 고소작업에 해당되지 않아 작업대, 설비(비계 등), 장비 등 필요하지 않는 작업

⑤ 작업방법 등은 관련법령, 규정, 작업지침 등에서 정한사항을 준수한다.

⑥ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품 비는 별도계상 한다.

[주] 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비에 소요되는

(노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상 한다.

1. 해체ㆍ제거방법 및 발주자 책임자, 감리인, 석면해체업자 잔재 물 존재여부 조사 관련법령

▶안전보건규칙 제495조(석면 해체ㆍ제거작업 시의 조치)<개정 2012.3.5>

사업주는 석면해체ㆍ제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

다만, 사업주가 다른 조치를 한 경우로서 지방고용노동관서의 장이 다음 각 호의 조치와 같거나 그 이상의 효과를 가진다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 한 것으로 본다.

4. 석면이 함유된 그 밖의 자재의 해체ㆍ제거작업  [제목개정 2012.3.5]

가. 창문ㆍ벽ㆍ바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것(작업장이 실내인 경우에만 해당한다)

나. 석면분진이 흩날리지 않도록 석면분진 포집장치를 가동하는 등 필요한 조치를 할 것 (작업장이 실외인 경우에만 해당한다)

다. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것

▶작업지침 6.2. 석면해체․제거 작업별 조치사항,(4) 석면이 함유된 가스켓 등 기타석면함유물질 해체ㆍ제거작업

(가) 해체․제거작업은 물 또는 습윤액을 이용한 습식작업으로 하여야 한다.

(나) 해체․제거작업은 가능한 한 절단용 동력도구 등을 이용하여 직접 절단, 연마, 찢거나 깨는 등의 손상을 주지 않는 방법으로 제거하여야 한다.

(다) 작업근로자에게 성능검정 특급방진마스크 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 지급하고 착용시켜야 한다.

① 반면형 마스크를 착용한 경우에는 보안경(고글)을 근로자에게 지급하여 착용토록 하여야 한다.

② 작업조건에 따라 고농도의 석면분진이 발생될수 있다면 송기마스크, 전동식 특급마스크, 전면 형 지급과 착용 권장된다.

【 환경부고시 제2017-267호 】

석면해체작업 감리인 기준

제8조(석면해체·제거작업 감리완료 보고) 발주자는 석면해체·제거작업이 완료된 때에는 별지 제2호 서식의 석면해체작업 감리완료보고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 15일 이내에 특별자치시장․특별자치도지사․시장․군수․구청장에게 제출하여야 한다.

2. 석면 잔재물이 잔류하지 않음을 확인한 자료(일시, 확인자, 현장 사진 등을 포함)

[별지 제2호 서식] 석면 잔재 물 잔류 여부 확인 – 확인자(1. 발주자, 2. 석면해체·제거 업자, 3. 석면해체작업감리인) 성 명, 잔재 물 잔류 여부(O, X), 확인 서명

코킹 재 해체 노무비 산 출 서

1. 해체ㆍ제거 노무비(1안)<아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거>    [ 산출 표1호 ]

구 분

산 출 산 식

노무비

재료비

경비

합계

수량

1)석면해체 공

<2019년 일일작업량 개정>

※ 본 품은 코킹재를 도구(끌 등)를 사용 긁어 제거하고, 즉시 제거표면을 젖은     걸레 등으로 청소까지 하는 조건으로 1인 일일해체 량(청소포함)은 16.66m

한 것으로 계상 한 것이다.<총연장 : 33.32m>

- 적용 품, 단가, 작업량 산출서 -

① 노무비 품 산출서 : (석면해체 공 0.045인 + 청소0.015인)= 0.06인/m

② m당 단가 산출서  : 0.06인 × 168,117원 = 10,087원/m

③ 1인 일일작업량 산출서 10,087원 ÷ 168,117원 = 16.66m/일

노무비 단가

168,117원 × 0.06인 = 10,087원

10,087

노무비 품 Q= 16.66m

한국건설기술연구원 표준품셈 외장재 (석면해체 공 0.045인 + 청소0.015인)  적용

(석면해체 공 0.045인 + 청소0.015인)= 0.06인/m

0.06

2)보통 인부

<2019년 품 개정>

※ 본 품은 비닐설치의 제곱미터 당 품을 m당 품으로 계상 한 것이다.

노무비 단가

125,427원 × 0.0036인 = 451.5원

452

노무비 품(1안)  Q= 16.66m <바닥비닐보양 및 위생설비⦁해체 품이다>

※ 바닥 보양 0.007인<기존 일위대가 방습필름설치 품 준용>

0.007 × 125,427원 = 877.9원

< 일일 작업량 대비 바닥보양 규격>

길이5.3m × 폭1.2m = 6.36㎡

① 비닐보양 제곱미터 당 단가를 m로 변경 적용

877.9원 × 6.36㎡ = 5,583원

5,583원 ÷ 16.66m = 335원/m

적용 : 335원 ÷ 125,427원 = 0.0026인/m

② 위생설비 설치해체 0.001인<표준품셈 내장재 보통 인부 품 준용>

노무비 품 : ① 0.0026인 + ② 0.001인 = 0.0036인/m

0.0036

계

10,539

10,539

① 현장 책임자 및 관리감독자는 현장상주 관리⦁감독 하여야 한다.

② 본 품은 비닐보양 및 위생설비 설치ㆍ해체 품이 포함된 것이다.

③ 본 품은 일일 작업시간을 6시간 기준한 것이다.

④ 본 품 외 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비, 재료비, 소모품 비, 장비사용료 등은 별도 계상 한다.<건축물 외벽에 설치된 해체작업포함>

⑤ 높이가 3m이상 인 경우 강관 틀비계 등 작업대는  별도 계상한다.

⑥ 본 품은 베란다 쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재를 제거하는 품이다.

⑦ 본 품은 외장재 외부작업으로 본 품이다.

⑧ 본 품은 코킹 재를 해체한 즉시 제거표면(창틀, 콘크리트)을 젖은 걸레 등으로 잔재물이 전혀 없도록 청소까지 한 품이다.

[주] 관리감독자 단가는 석면해체업자 등록인력 기준(가, 나)중한사람이 현장책임자(총괄⦁관리자라 한다)로 선임된 책임자가 산업안전보건법 제31조제1    항 같은 법 시행규칙 제33조제1항에 따라 관리감독자교육(이하 “정기안전ㆍ보건교육”이라한다)을 이수하고, 산업안전보건법 제14조, 안전보건규칙 제    35조에 따른 관리감독자 업무를 겸직하는 경우 관리감독자 품,단가는 적용하지 아니한다.

방습필름 설치

2019년 상반기 건설노임단가

공 표 일 번 호 직 종 명		2019.1.1
1002	보통인부	125,427
1006	비계공	224,359
1091	석면해체공	168,117
1047	건설기계운전사	187,069

2. 습윤 작업 관련법령 [정보공개판례 09.8.26. (14호)비산방지]
▶안전보건규칙 제481조(석면분진의 흩날림 방지 등) ② 사업주는 석면을 사용하거나 석면이 붙어 있는 물질을 이용하는 작업을 하는 경우에 석면이 흩날리지 않도록 습기를 유지하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 습기를 유지하기 곤란한 경우에는 다음 각 호의 조치를 한 후 작업하도록 하여야 한다. 1. 밀폐설비나 국소배기장치의 설치 등 필요한 보호대책을 마련할 것 ▶안전보건규칙 제495조(석면 해체ㆍ제거작업 시의 조치) 4. 석면이 함유된 그 밖의 자재의 해체ㆍ제거작업 다. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것. ▶작업지침 6. 석면해체∙제거작업 시 유의사항 6-1. 공통조치사항 (4) 물 또는 습윤 액을 사용하여 습식작업을 하여야 한다. ▶작업지침 6. 6-1.(4)가. 해체․제거대상물질에 습윤 화 한 후에 작업하여야하고, 작업 중에도 계속해서 습윤 상태가 유지되도록 하여야 한다. ▶작업지침 7. 7-7 석면해체․제거작업이 완료되면 사다리, 작업대, 공구, 장비는 젖은 걸레로 닦거나 진공청소기로 세척하여야한다.

습윤 작업 산 출 서
2. 습윤 작업 [ 산출 표2호 ]
구 분	산 출 산 식		노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 분무기 손료	▶ 적산 ② 경장비 등의 손료 ㄱ. 1.5%적용 기계손료 단가 [인건비의 1.5%] 1,254원 × 0.015 = 18.8원				19
	손료 품 인건비의 1.5%						식1
2) 보통 인부	노무비 단가 125,427원 × 0.01인 = 1,254.2원		1,254
	노무비 품 <개정> 단순 물 분무 작업으로(대한건설협회적산 581쪽 건축/ 칠 공사 13.석면방지, 분진차단 페인트 2회 품0.06을 6으로 나누어 m로 계산 적용 한 것임) 보통 인부 : 0.06인 ÷ 6 = 0.01인						0.01인
계			1,254		19	1,273
① 본 품은 석면자재 해체 시 석면분진이 발생하지 않도록 작업 전, 중, 후(분진청소포함 한다)습윤성이 유지되도록 주기적으로 습윤 작업하는 것으로 계상한 것이다. ② 본 품의 비산방지 습윤 화는 물 사용 습윤 화 한 품 이다. 단, 습윤제 요구된 경우 재료비는 별도 계상 한다. ③ 작업종료 후 밀폐보양시트 벽⦁바닥, 제거표면, 작업대, 공구, 포장표면 등 청소 시 습윤 작업 및 보양비닐폐기, 개인보호구 폐기 시 습윤 작업 품이 포함 된 것이다. [주] 발주자(감리원)는 작업 중 계속 습윤성 유지되도록 습윤 작업을 하지 않거나 청소 등 작업 시 습윤 작업을 하지 않는 경우는 “감” 정산처리 하여야 한다.
(분무기)손료 요율적용 근거		인건비 품 적용 근거

3. 개인보호구 및 보호구 소모 품 관련법령 [판례 09.8.26. (13호) 보호 장비착용]
▶안전보건규칙 제483조(작업복 관리) ① 사업주는 석면 취급 작업을 마친 근로자의 오염된 작업복은 석면 전용의 탈의실에서만 벗도록 하여야 한다. ▶안전보건규칙 제491조(개인보호구의 지급ㆍ착용) ① 사업주는 석면해체ㆍ제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호의 개인보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 다만, 제2호의 보호구는 근로자의 눈 부분이 노출될 경우 에만 지급한다. <개정 2012.3.5> 1. 방진마스크(특등급만 해당한다)나 송기마스크 또는「산업안전보건법 시행규칙」 별표 10의4제3호마목에 따른 전동식 호흡보호구. 다만, 제495조 제1호 의 작업에 종사하는 경우에는 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 2. 고글(Goggles)형 보호안경 3. 신체를 감싸는 보호복, 보호장갑 및 보호신발 ▶안전보건규칙 제494조(위생설비의 설치 등) ② 사업주는 석면해체ㆍ제거작업에 종사한 근로자에게 제491조제1항 각 호의 개인 보호구를 작업복 갱의실에서 벗어 밀폐용기에 보관하도록 하여야 한다. <개정 2012.3.5> ③ 사업주는 석면해체ㆍ제거작업을 하는 근로자가 작업 도중 일시적으로 작업장 밖으로 나가는 경우에는 고성능 필터가 장착된 진공청소기를 사용하는 방법 등으로 제491조제2항에 따라 착용한 개인 보호구에 부착된 석면분진을 제거한 후 나가도록 하여야 한다. <신설 2012.3.5> ④ 사업주는 제2항에 따라 보관 중인 개인보호구를 폐기하거나 세척하는 등 석면분진을 제거하기위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2012.3.5> ▶작업지침5-3(보호구지급착용) (3) : 사업주는 불 침투성의 보호 장갑, 보호의 및 보호 장화를 지급하여야 한다. ▶작업지침 7.석면제거ㆍ청소 및 처리 시 유의사항 7-12.재사용되지 않을 보호의 등은 폐기처리 용기에 보관하여야 한다.
개인보호구 사진
개인 보호구 착용	반면 형 마스크	안전 장화	보안경
특급 필터	불 침투 방진복	불 침투 장갑(니트릴)	※ 불 침투 장갑 착용 후 보호용 겉면 일반 면장갑 착용

개인보호구 산 출 서
3. 개인보호구 및 보호구 소모 품 [ 산출 표3호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
01. 보호구 손료	※ 인원수는 근로자별 제곱미터 당 품을 일일작업량으로 곱한 것으로 계상한 것이다. ▶ (해체 공0.045인 + 잔재청소 0.015인 + 습윤 공 0.01인)× 16.66m = 1.17인
1)반면 형 마스크 손료 3M -7502	▶ 대한건설협회적산808쪽 기계화시공/경비산정 6-1조인트(고무제)수량산출 (1233*10⁻⁷) 공식 적용 ▶ 마스크 개당 단가 : 39,000원/개(견적서 참조)
	손료 단가 39,000원 × 0.00005개 = 1.9원			2
	손료 품 Q= 16.66m (39,000원 * 1.17개 * 1233 * 10⁻⁷ = 5.6원/hr) (5.6원 × 6hr ÷ Q) ÷ 39,000원 = 0.00005개					0.00005
2)안전장화 손료 ND10NRI(대신)	기계화시공/경비 산정 6-1조인트(고무제)수량산출 (1233*10⁻⁷)공식 적용 ▶ 장화 켤레 당 단가 : 50,000원/개(견적서 참조)
	손료 단가 50,000원 * 0.00005켤레 = 2.5원			3
	손료 품 Q= 16.66m (50,000원 * 1.17켤레 * 1233 * 10⁻⁷ = 7.2원/hr) (7.2원 × 6hr ÷ Q) ÷ 50,000원 = 0.00005 켤레					0.00005
3) 고글 손료 3M-334AF	기계화시공/경비 산정 6-1조인트(고무제)수량산출 (1233*10⁻⁷)공식 적용 ▶ 고글 개 당 단가 : 3,300원/개(견적서 참조)
	손료 단가 3,300원 * 0.00008개 = 0.26원 ( ※ 작업 시 분진발생상태에 따라 별도 계상한다)	-	-	-
	손료 품 Q= 12.5m (3,300원 * 1.22개 * 1233 * 10⁻⁷ = 0.4원/hr) (0.4원 × 6hr ÷ Q) ÷ 3,300원 = 0.00008 개
소계				5

구 분	산 출 산 식		노무비	재료비	경비	합계	수량
02. 보호구 소모품	[주]※ 인원수는 근로자별 제곱미터 당 품을 일일작업량으로 곱한 것으로 계상한 것이다. ▶ (해체 공0.045인 + 잔재청소 0.015인 + 습윤 공 0.01인)× 16.66m = 1.17인 ▶ 개인보호구 소모품은 1일 <오전시작지급 1회, 오후시작지급 1회> 각 2회씩 폐기 한 것으로 계상한 것이다. ○ 1.17인 × 2회 = 2.34회/일 <2019년 개정> ▶ 현장 여건상 작업자가 작업장 밖으로 이동이 잦아 2회 이상 폐기 횟수가 증가된 부분은 석면해체업체 부담으로 한다.
1) 특급필터 3M-2091	▶ 1.17인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 필터 조당 단가 : 4,500원(견적서 참조)
	소모품 단가 4,500원 × 0.14 = 630원			630
	소모품 품 Q= 16.66m (4,500원 × 2.34조 ÷ Q) ÷ 4,500원 = 0.14조 <2019 개정>						0.14
2) 불침투 방진복 EM-가드3300	▶ 1.17인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 방진복 벌 당 단가 : 6,500원(견적서 참조)
	소모품 단가 6,500원 × 0.14 = 910원			910
	소모품 품 Q= 16.66m (6,500원 × 2.34벌 ÷ Q) ÷ 6,500원 = 0.14벌 <2019 개정>						0.14
3) 불 침투 장갑 (니트릴)	▶ 1.17인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다. ▶ 불침 투 장갑 켤레당 단가 : 260원(견적서 참조)
	소모품 단가 260원 × 0.14 = 36.4원			36
	소모품 품 Q= 16.66m (260원 × 2.34켤레 ÷ Q) ÷ 260원 = 0.14켤레 <2019 개정>						0.14
4) 면장갑(일반)	▶ 1.17인 1일 2회 폐기한 것으로 계상 한 것이다.<니트릴장갑보호용으로 겉에 착용> ▶ 면장갑 켤레당 단가 : 270원(견적서 참조)
	소모품 단가 270원 × 0.14 = 37.8원			38
	소모품 품 Q= 16.66m (270원 × 2.34켤레 ÷ Q) ÷ 270원 = 0.14켤레 <2019 개정>						0.14
소계				1,614
계				1,614	5	1,619
[특기사항] ※ “작업장”이란 실질적으로 해체작업이 이루어지는 곳을 말한 것으로서 실외작업은 각각 번지를 실내작업은 각각의 모든 실을 작업장으로 보아야 한다. 따라서 실질적으로 해체작업을 하지 않은 각 번지나 각각의 실은 해체 계획에 포함된 일부 공간에 속하므로 실외작업은 몇 개의 번지를 묶거나 실내작업은 몇 개의 실을 묶어서 작업장으로 법리를 오해해석 하여서는 아니 된다. [해설] ① 인원수는 근로자별 품에 일일작업량을 곱하여 1.39인 적용 한 것 이다. ② 면장갑은 니트 닐 장갑과 같이 엷은 재질로 된 장갑은 가격이 저렴하나 작업 중 찢어질 우려가 높으므로 보호용으로 겉에 착용하도록 적용 한 것이다. ③ 실내작업 개인보호구 중 관리감독자 품 제외 한 것이다. (작업장을 출입하지 않고 감시창을 설치 작업장 밖에서 작업과정을 감독할 수 있음) [주] ① 개인보호구 중 소모품은 1.39인 일일 4회 (오전 작업 전 1회, 오전간식 1회, 점심식사 후1회 , 오후간식 1회) 지급 착용한 것으로 계상 한 것이다. ② 개인 보호구는 관계 규정에 따라 불 침투성 재질 보호구로 계상 한 것 이다. ③ 보호구 중 소모품은 재사용 하여서는 아니 되고, 작업장 외부로 나올 때는 갱의 실에서 분진제거 후 폐기하고 폐기 법에 따라 처리 하여야 한다. ④ 본 품에 적용된 개인보호구는 안전관리 비를 사용 구매하여서는 안 된다. [주] 발주자(감리원)는 개인보호구 소모품에 대하여 지급수량, 규격적합여부 등 작업 중 육안확인이나 구입서류 등 검토 적정수량 미 지급 이나 규격이 미달된 것을 지급 한 것으로 확인된 경우 “감” 정산처리 하여야 한다. “감”(예시) - 보호구손료 중 안전장화 등 착용하지 않은 경우 : (제곱미터당 단가 × 설계해체수량) “감” - 보호구 소모품 중 1일 4회 이상 지급 않은 경우 : {(제곱미터당 단가 ÷ 4회) × 미지급수량 × 설계해체수량} “감” - 보호구 소모품 중 설계서에 적용된 단가보다 규격이 미달된 저 단가를 구입 착용한 경우 : (단가차액 × 설계해체수량) “감”
(개인보호구)손료 품 공식 적용 근거

4. 소모자재 관련법령 [정보공개판례 09.8.26. (6호)세부작업계획/ (16호)석면함유물질 표기 등]
1)폐기용 백 / 2)스티커 / 3)바닥보양 비닐
1)폐기용 백 ▶안전보건규칙 제485조(석면오염 장비 등의 처리) ① 사업주는 석면에 오염된 장비, 보호구 또는 작업복 등을 폐기하는 경우에 밀봉된 불침투성 자루나 용기 에 넣어 처리하여야 한다. ▶석면작업지침 7. 7-14. 폐기처리용 용기는 0.15mm두께 폴리에틸렌 용기. ▶ 폐기 법 시행규칙 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준ㆍ방법) 영 제7조제2항에 따른 폐기물의 처리에 관한 구체적인 기준과 방법은 별표 5와 같다. [별표 5] <개정 2013.7.19.> 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법(제14조 관련) 다. 처리의 경우 바) 폐석면의 경우 (3) 석면의 해체ㆍ제거작업에 사용된 바닥비닐시트(뿜칠로 사용된 석면의 해체ㆍ제거작업 시 사용된 비닐시트의 경우 모든 비닐시트), 방진마스크, 작업복 등은 고밀도 내수성재질의 포대에 2중으로 포장하거나 견고한 용기에 밀봉하여 지정폐기물매립시설에 매립하거나 고온용융처분 또는 고형화처분하여야 한다. 2)스티커 ▶안전보건규칙 제496조(석면함유 잔재물 등의 처리) 석면함유 잔재물 등을 비닐이나 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제3호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다 3) 보양 ▶안전보건규칙 제478조(바닥) 작업장소의 바닥 재료는 불 침투성 재료를 사용하고 청소하기 쉬운 구조로 하여야 한다. ▶작업지침7-8. 작업을 위해 사용된 폴리에틸렌 시트 등의 재료는 재사용 하여서는 안 된다. ▶작업지침7-9. 바닥시트는 습윤화 하여 접어서 폐기물 관리법에 따라서 처리하여 야 한다. ▶작업지침 6-1(공통조치사항) (1) 라 항 : 벽과 바닥은 오염을 방지하기위하여 폴리에틸렌 등의 불 침투성 재질로 덮고 갈라진 틈은 테이프 등을 붙여 틈새가 없도록 하여야 한다. (2) 가 항 : 작업부위를 제외하고는 바닥, 벽등을 폴리에틸렌시트로 덮는다. 바닥은 0.15mm 이상 ,벽면은 0,08mm 이상 두께. 이중으로 덮는 것을 권장한다.
바닥, 벽 보양비닐 폐기	개인보호구 작업복, 장갑, 필터, 걸레 등 폐기	안전보건규칙에 따른 스티커	바닥보양

소모자재 산 출 서
4. 소모자재 [ 산출 표4호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1)포장용 비닐 백	▶ 비닐 백 규격 : (대)두께 0.15mm × 가로0.85m × 높이1.3m (소)두께 0.15mm × 가로0.6m × 높이0.9m ▶ 매당 단가(대) : 75,000원 ÷ 100매 = 750원/매당 (견적서 참조) ▶ 매당 단가(소) : 45,000원 ÷ 100매 = 450원/매당 (견적서 참조) ▶ 1일 사용 량 : (코킹 재(소)2매/ 보양비닐, 개인보호구(소)포장(각1매) = 4매/일 ※ 보양비닐과 개인보호구는 1겹으로 하고 마대 등에 넣는 것으로 한 것이다.
	재료비 단가 <단가는 대 + 소 단가적용 한 것이다> 450원 × 0.24 = 108원		108
	재료비 품 Q= 16.66m <품은 소형 적용 > (450원 × 4매 ÷ Q) ÷ 450원 = 0.24매 <2019 개정>					0.24
	[해설] ① 바닥, 벽 보양 비닐 및 개인보호구 1회용 폐기 용기로 계상 한 것이다. ② 1회당 2겹으로 포장 한 것으로 계상 한 것이다. ③ 비닐두께는 0.15mm이상 규격으로 계상 한 것이다. [주] 발주자(감리원)는 설계에 반영된 비닐용기를 사용 하지 않은 경우는 전액 “감” 정산 처리 하여야 한다. 단, 동등이상 재질을 사용하는 경우는 그러하지아니한다.
2) 스티커	▶ 장당 단가 : 16,000원 ÷ 100장 = 160원/장당 (견적서 참조) ▶ 1일 사용량 -. 코킹 재 포장표면 : 1장(석면함유) -. 보양비닐폐기용기 : 1장 (석면함유) -. 개인보호구 폐기용기 : 1장(석면함유) 계 : 3장
	재료비 단가 160원 × 0.18 = 28.8원		29
	재료비 품 Q= 16.66m 160원 × 3장 ÷ Q ÷ 160원 = 0.18장					0.18
	[해설] ① 각각 폐기물더미 포장표면, 보양비닐폐기 용기, 개인보호구 폐기용기 등은 석면함유 스티커 1장씩 붙인 것으로 계상 한 것이다.
3) 보양비닐 자재	▶ 비닐 규격 : 두께 0.15mm × 폭3m × 길이45m (135㎡) ▶ 비닐 롤 당 단가 : 44,000원 ▶ 비닐 ㎡당 단가 : 44,000원 ÷ 135㎡ = 325.9원
	재료비 단가 44,000원 × 0.0028인 = 123.2원		123
	재료비 품(1안) Q= 16.66m <바닥비닐보양 자재비 품이다> < 일일 작업량 대비 바닥보양 규격> 길이5.3m × 폭1.2m = 6.36㎡ ① 비닐보양 제곱미터 당 단가를 m로 변경 적용 325.9원 × 6.36㎡ = 2,072.7원 2,072.7원 ÷ 16.66m = 124.4원/m 적용 : 124.4원 ÷ 44,000원 = 0.0028/㎡					0.0028
	[해설] ① 보양 비닐은 재사용 하지 않아야 한다. ② 본 품은 베란다 쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재를 제거하는데 사용한 자재 품이다. ③ 본 품은 외장재 외부작업으로 본 바닥 보양 비닐 자재 품이다. ④ 본 품 외 외벽 등에 설치된 제거작업에 소요되는 자재비는 별도 계상한다.
계			260		260
	특기사항 3) 보양비닐자재 대하여 〇 본 품에 적용된 작업방법 외 코킹재가 건축물 외벽 등에 설치되어있어 크레인 또는 가설 재 비계 등 설치 작업하는 경우는 바닥 보양 비닐 자재비 면적은 일일 작업량 Q= 16.66m 기준으로 아래와 같이 적용한다. 아래 - 일일 작업량(길이16.66m × 폭3m) + 여유길이<1면에 3m*2면>(6m × 폭3m) = 67.98㎡

5. 석면분진청소 관련법령 [정보공개판례 09.8.26. (14호)비산방지]

▶안전보건규칙 제497조(잔재물의 흩날림 방지) ① 사업주는 석면 해체ㆍ제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재 물은 습식으로 청소하거나 고성능필터가                                                    장착된 진공청소기를 사용하여 청소하는 등 석면분진이 흩날리지 않도록 하여야 한다.

▶작업지침   7.석면의 제거ㆍ청소 및 처리 시 유의사항

7-5. 석면폐기물을 제거한 후 작업지역은 물로 세척 하거나 고성능 진공청소기로 청소 하여야 한다.

7-7. 작업이 완료되면 사다리, 작업대 등 공구 및 장비는 젖은 걸레로 닦거나 고성능 진공청소기로 청소 하여야 한다.

7-10.  작업종료 후 재사용할 구조물 등은 걸레로 닦거나 고성능필터가 장착된 진공청소기로 세척 하여야 한다.

석면분진청소 산 출 서
5. 석면분진 청소(모든 실별로 바닥비닐시트, 기존 벽체, 설비, 기기, 작업대, 공구, 장비, 폐기물포장 표면 등 청소) [ 산출 표5호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 석면분진청소	▶ 석면분진청소 부위 (바닥비닐6.36㎡) + 제거 중 발생된 분진 등으로 오염된 가능성이 있는 기존 벽체, 설비, 기기 작업대, 공구, 장비, 폐기물포장 표면 등 청소포함. ▶ 연면적 ㎡당 단가(철근콘크리트조) : 125,427원 × 0.15인 = 18,814원/연면적㎡ ▶ 보통 인부 : 125,427원 [ 적용 ] ▶ 본 품은 건축물 현장정리 철근 콘크리트조 연면적㎡당 0.15인(옥 내.외 청소와 준공 시 청소 및 뒷정리까지 포함) 품을 단순 바닥 등 청소작업으로 당초 품의 2/3(66.66%) 품 값을 기준으로 하여 작업장 청소면적을 곱하여 내장재 일일청소 능력 70㎡로 나누어 품으로 조정 계상한 것임. ▶ (0.15인 ÷ 3 ×2)= 0.1인 × 125,427원 = 12,542.7원 [주] ①본 품은 제거 중 발생된 분진 등으로 오염된 가능성이 있는 부위 보양 바닥과 기존 벽체, 설비, 기기와 작업 중 사용한 작업대, 공구, 장비 등 잔재 물 청소비용이 포함 된 것이다. ② 제거표면(창틀, 콘크리트면)청소는 해체노무비에 포함된 것이다. ③ 비산 및 오염방지를 위하여 작업장을 밀폐 음압 기를 가동 작업하는 경우는 본 품 의 1/3(33.33%)0.003인으로 적용할 수 있다.
	노무비 단가 125,427원 × 0.009 = 1,128.8원	1,129
	노무비 품 Q= 16.66m ※ 제곱미터 당 단가를 m로 계상한 것임. {(6.36㎡ × 12,542.7원 ÷ 70㎡)= 1,139.5원 ÷ 125,427원 = 0.009인 <개정>					0.009
계		1,129			1,129
	[해설] ※ 본 품은 모든 실별로 작업장에서 작업 중 발생된 석면분진에 오염될 가능성이 있는 모든 곳을 청소하는 것을 원칙으로 계상한 것이다 [주] ① 본 품은 석면자재해체 작업 중 비산방지청소 및 작업종료 후 청소 인건비 품이다. ② 물 사용 습식작업으로 계상 한 것 이다. ③ 석면 청소작업에 필요한 습윤제 또는 기계 사용경우 재료비 및 기계경비는 별도 계상한다. [주] 발주자(감리원)는 청소를 하지 않은 것으로 확인된 경우 “감” 정산처리 하여야 한다. 특기사항 1) 석면분진청소에 대하여 〇 본 품에 적용된 작업방법 외 코킹재가 건축물 외벽 등에 설치되어있어 크레인 또는 가설 재 비계 등 설치 작업하는 경우는 바닥 등 청소 면적은 일일 작업량 Q= 16.66m 기준으로 아래와 같이 적용한다. 아래 - 일일 작업량(길이16.66m × 폭3m) + 여유길이( 6m × 폭3m) = 67.98㎡
(청소)노무비 품 적용근거

6. 위생설비 설치 관련법령 [정보공개판례 09.8.26. (15호)위생설비]
▶안전보건규칙 제494조(위생설비의 설치 등) ① 사업주는 석면 해체ㆍ제거 작업장과 연결되거나 인접한 장소에 탈의실ㆍ샤워실 및 작업복 갱의실 등의 위생 설비를 설치하고 필요한 용품 및 용구를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 석면 해체ㆍ제거작업에 종사한 근로자에게 개인보호구를 작업복 갱의실에서 벗어 밀폐용기에 보관하도록 하여야 한다. ③ 사업주는 석면해체ㆍ제거작업을 하는 근로자가 작업 도중 일시적으로 작업장 밖으로 나가는 경우 석면분진을 제거한 후 나가도록 하여야 한다. ▶작업지침 5-5(위생설비의 설치). (2) (가) 위생설비 설치순서는 탈의실, 샤워실, 갱의실, 작업장 순으로 연결 설치하여야 한다. (나) 각 실의 연결 복도 출입구는 분진확산방지를 위해 포리에틸렌 재질 커튼설치. (다) 샤워실 은 온.냉수가 공급되어야 한다. (3) 작업 후 출입순서(작업장에서 밖으로 나오는 순서) (가) 작업장소를 떠나기 전 석면분진 등 물걸레나 진공청소기로 제거. (나) 갱의실로 들어가 호흡용 보호구를 착용상태서 청소하고 일회용 보호의 등 벗고 폐기함에 폐기하고 재사용할 도구, 장비 보관 후 샤워실로 이동 (다) 샤워실에 들어가 호흡용 보호구를 착용상태로 샤워를 하고 보호구 세척 후 보호구를 벗고 샤워 후 탈의실로 이동 (라) 탈의실에서 평상복으로 입은 후 나온 다
위생설비 설치사진
작업장에서 밖으로 나오는 순서		탈의실, 샤워실, 갱의실 , 작업장 순서로 설치
공간협소 갱의 실만 작업장출입구 연결	공간협소 샤워 실, 탈의실 별도설치		공간협소 샤워 실 인접장소 활용가능

위생설비 산 출 서
6. 위생설비설치 (발주자 판단으로 산업안전보건관리비로 사용할 수 있다.) [ 산출 표 6호 ]
구 분	산 출 산 식		노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 비닐시트 자재	▶ 비닐 규격 : 두께 0.15mm × 폭3m × 길이45m (135㎡) ▶ 비닐 롤 당 단가 : 44,000원 ▶ 비닐 ㎡당 단가 : 44,000원 ÷ 135㎡ = 325.9원 ▶ 위생설비규격 : 가로1.5m × 세로(1.5*3실)4.5m × 높이2m (탈의실, 샤워실, 갱의실) ▶ 사용비닐시트 두께 : 0.15mm이상 ▶ 비닐 수량 : 바닥,천장(1.5*4.5*2면)+벽<칸막이>(1.5*2*4면)+벽(4.5*2*2면)=43.5㎡
	재료비 단가 44,000원 * 0.0096 = 422.4원			422
	재료비 품 Q= 33.32m ※ Q 값은 일일작업량의 16.66m의 배수 33.32m 적용한 것이다.<2019개정> ※ 일일 1회 사용 한 것으로 계상 한 것이다. {(325.9원 × 43.5㎡) ÷ Q } ÷ 44,000원 = 0.0096/㎡						0.0096
2) 장비 손료 냉.온수기/ 배수여과장치/ 집수조	▶ 장비단가 : (냉.온수기350,000원+배수여과기590,000원+집수조285,000원) = 1,225,000원 (견적서 참조)
	손료 단가 1,225,000원 * 0.00005 = 61.2				61
	▶ 대한건설협회적산 805쪽 기계화시공/기계경비산정 25-1모터(1488*10⁻⁷)산식 적용 ▶ 1,225,000원 * 1488 * 10⁻⁷ = 182원/hr 손료 품 Q= 16.66m <2019개정> {(182원 × 6hr) ÷ Q} ÷ 1,225,000원 = 0.00005/대						0.00005
3) 위생설비 틀 손료	▶ 위생설비 틀 : 3단계 1셋트 (탈의실, 샤워실, 갱의실) ▶ 틀 셋트 단가 : 440,000원(셋트) (견적서 참조)
	손료 단가 440,000원 * 0.00005 = 22원				22
	▶ 대한건설협회적산 805쪽 기계화시공/기계경비산정 25-1모터(1488*10⁻⁷)산식 적용 ▶ 440,000원 * 1488 * 10⁻⁷ = 65.4원/hr 손료 품 Q= 16.66m <2019개정> {(65.4원 × 6hr) ÷ Q} ÷ 440,000원 = 0.00005/대						0.00005
계				422	83	505
【 발주자 등 필독사항 】 위생설비 설치의 비닐시트, 냉.온수기 등과 틀 손료에 대한 자재비와 경비는 산업안전보건관리비에서 사용할 수 있다. 단, 설계에 반영된 경우에는 산업안전 보건관리비에서 사용해서는 안 된다. 【고용노동부 고시 제2014 - 37호 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 [별표 2] 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 6. 근로자의건강관리비 등 가. ※ 분진ㆍ유해물질사용ㆍ석면해체제거 작업장에 설치하는 탈의실, 세면ㆍ샤워시설 설치비용은 사용 가능】 [해설] ※ 실내작업 경우 위생설비는 각각 작업장 출입구에 설치하여야 한다. 단, 작업장소가 협소하여 3단계 설치가 현실적으로 어려운 경우 탈의실과 샤워실은 가까운 인접장소에 설치 할 수 있으나 갱의 실은 각각 모든 실별로 작업장 출입구에 연결 설치하여야 한다. ① 위생설비 설치ㆍ해체 품은 석면자재 해체 품에 포함 된 것 이다. ② 위생설비에 사용된 비닐시트는 재사용 하여서는 아니 되며 폐기물 관리법에 따라 처리하여야 한다. ③ 위생설비 틀은 재사용이 가능 함 으로 손료 계상 한 것이다. ④ 비닐시트 재료비는 틀 가림 막에 필요한 자재로서 그에 소요되는 자재비로 계상 한 것이다. [주] 발주자(감리원)는 위생설비를 설치하지 않거나 규정에 적합하게 설치하지 않은 것으로 확인된 경우 “감” 정산처리 하여야 한다.
(틀)손료 품 공식 적용 근거

(1안) : 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다. <작업방법은 외부 작업 기준으로 계상 한 것이다>
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계
(1안) 합계	산출 표 1호 ~ 6호	12,922	2,296	107	15,325
특기사항 〇 발주자, 설계사 등 작업조건에 따라 (1), (2)안 중 어느 하나를 선택 적용할 수 있다. 〇 (1안)은 아파트 등 베란다 안쪽 창틀, 문틀, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다. 〇 본 산출서의 1. 해체⦁제거공종 석면해체 공 품은 코킹 재를 해체하고 즉시, 접착된 부분(창틀, 콘크리트면)을 젖은 걸레 등으로 잔재물이 전혀 남아있지 않도록 완전히 제거하는 청소 품까지 포함 된 것이다. 〇 본 일위대가는 외부작업 기준으로 작성된 것이다. 〇 (1안)의 작업 최고 작업높이는 2.5m이하(우마 등 작업대 높이 1m포함)로 본 것이다. 〇 본 산출서의 5. 석면분진청소 품은 바닥 보양비닐, 작업대, 사용도구, 제거 중 발생된 분진으로 인하여 오염될 가능성이 있는 모든 부위를 젖은 걸레 등으로 청소하는 품이다. 〇 현장 조건이 안전보건규칙에서 정한 고소작업(근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소)에 속한 경우 근로자 추락방지 등 안전조치를 하여야 하며 그에 소요되는 가설 재 비계 등 설치는 별도계상 한다. 〇 본 일위대가에 적용된 공종 외 현장 조건 등으로 작업공간을 밀폐하고 음압 기를 가동하는 등 공법을 변경하는 경우에는 그에 소요되는 노무비, 재료비, 경비 등 별도계상 한다. 〇 본 일위대가에 적용된 공종 외 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비에 소요되는 (노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상 한다. 〇 석면해체 공, 보통 인부, 비계공, 건설기계운전사 등 노임단가는 대한건설협회 공표 상, 하반기 단가를 적용한다.

(2안) : 아파트 등 외벽에 설치된 창문, 베란다외부, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데

적용한다. (크레인 등 장비사용)

① 건물 외벽 등에 설치되어있어 장비(크레인 등)사용 작업대에 작업자가 탑승 작업 기준을 준수한 것으로 본 것이다.

② 건물 외벽하단 바닥에 잔재 물 등 떨어져 오염방지를 위해 비닐보양 및 위생설비 설치⦁해체

③ 크레인 작업대를 작업자가 해체작업을 하려는 부위를 제외하고 외부에서 보이지 않도록 3면을 보양

④ 습윤 후 도구(끌) 등 사용 긁어내고 즉시 제거된 창틀, 콘크리트 표면을 젖은 걸레 등 이용 잔재물이 전혀 없이 청소

⑤ 작업방법 등은 관련법령, 규정, 작업지침 등에서 정한사항을 준수한다.

[주] 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비에 소요되는

(노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상 한다.

코킹 재 해체 노무비 산 출 서
1. 해체ㆍ제거 노무비(2안)<아파트 등 외벽에 설치된 창틀, 베란다외부, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거> [ 산출 표1호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1)석면해체 공	산출 산식은 1안 준용 한다.	10,087
						0.06
2)보통 인부		452
						0.0036
계		10,539			10,539
2. 습윤 작업 [ 산출 표2호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 분무기 손료	산출 산식은 1안 준용 한다.			19
						식1
2) 보통 인부		1,254
						0.01인
계		1,254		19	1,273
3. 개인보호구 및 보호구 소모 품 [ 산출 표3호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
01. 보호구 손료	산출 산식은 1안 준용 한다.
1)반면 형 마스크 손료 3M -7502				2
						0.00005
2)안전장화 손료 ND10NRI(대신)				3
						0.00005
소계				5
02. 보호구 소모품	산출 산식은 1안 준용 한다.
1) 특급필터 3M-2091			630
						0.14
2) 불침투 방진복 EM-프리엄3300			910
						0.14
3) 불 침투 장갑 (니트릴)			36
						0.14

구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
4) 면장갑(일반)	산출 산식은 1안 준용 한다.		38
						0.14
소계			1,614
계			1,614	5	1,619
4. 소모자재 [ 산출 표4호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1)포장용 비닐 백	산출 산식은 1안 준용 한다.		108
						0.24
2) 스티커	산출 산식은 1안 준용 한다.		29
						0.18
3) 보양비닐 자재	▶ 비닐 규격 : 두께 0.15mm × 폭3m × 길이45m (135㎡) ▶ 비닐 롤 당 단가 : 44,000원 ▶ 비닐 ㎡당 단가 : 44,000원 ÷ 135㎡ = 325.9원
	재료비 단가 44,000원 × 0.03인 = 1,320원		1,320
	재료비 품(2안) Q= 16.66m <바닥비닐보양 자재비 품이다> < 일일 작업량 대비 바닥보양 규격> 일일 작업량(길이16.66m × 폭3m) + 여유길이<1면에 3m*2면>(6m × 폭3m) = 67.98㎡ ① 비닐보양 제곱미터 당 단가를 m로 변경 적용 325.9원 × 67.98㎡ = 22,154.6원 22,154.6원 ÷ 16.66m = 1,329.8원/m 적용 : 1,329.8원 ÷ 44,000원 = 0.03/㎡					0.03
계			1,457		1,457

5. 석면분진 청소(바닥 보양비닐시트, 작업대, 공구, 장비 등 청소) [ 산출 표5호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 석면분진청소	▶ 석면분진청소 부위 1)바닥 보양비닐 일 작업량(길이16.66m × 폭3m) + 여유길이( 6m × 폭3m) = 67.98㎡ 2)제거 중 발생된 분진 등으로 오염된 가능성이 있는 기존 벽체, 설비, 기기 작업대, 공구, 장비, 폐기물포장 표면 등 청소포함. ▶ 연면적 ㎡당 단가(철근콘크리트조) : 125,427원 × 0.15인 = 18,814원/연면적㎡ ▶ 보통 인부 : 125,427원 [ 적용 ] ▶ 본 품은 건축물 현장정리 철근 콘크리트조 연면적㎡당 0.15인(옥 내.외 청소와 준공 시 청소 및 뒷정리까지 포함) 품을 외부 작업으로 단순 바닥 등 청소와 작업대, 공구 등 청소작업으로 당초 품의1/5(20%) 품 값을 기준으로 하여 작업장 청소면 적을 곱하여 내장재 일일청소 능력 70㎡의 4배수(280㎡) 값으로 나누어 품으로 조정 계상한 것임. ▶ (0.15인 ÷ 5)= 0.03인 × 125,427원 = 3,762.8원 [주] ①본 품은 제거 중 발생된 분진 등으로 오염된 가능성이 있는 부위 보양 바닥 잔재 물과 작업 중 사용한 작업대, 공구, 장비 등 청소비용이 포함 된 것이다. ② 제거표면(창틀, 콘크리트면)청소는 해체노무비에 포함된 것이다. ③ 비산 및 오염방지를 위하여 작업대 등을 밀폐 작업위치에 밀착 작업을 하여 잔재 물 등이 하단 보양바닥 등에 떨어질 우려가 없는 경우는 본 품의 1/3(33.33%) 0.002인 으로 적용할 수 있다.
	노무비 단가 125,427원 × 0.007 = 877.9원	878
	노무비 품 Q= 16.66m ※ 제곱미터 당 단가를 m로 계상한 것임. {(67.98㎡ × 3,762.8원 ÷ 280㎡)= 913.5원 ÷ 125,427원 = 0.007 <개정>					0.007
계		878			878

6. 위생설비설치 (발주자 판단으로 산업안전보건관리비로 사용할 수 있다.) [ 산출 표 6호 ]
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계	수량
1) 비닐시트 자재	산출 산식은 1안 준용 한다.		422
						0.0096
2) 장비 손료 냉.온수기/ 배수여과장치/ 집수조	산출 산식은 1안 준용 한다.			61
						0.00005
3) 위생설비 틀 손료	산출 산식은 1안 준용 한다.			22
						0.00005
계			422	83	505

트럭탑재 크레인 산 출 서

7. 트럭탑재크레인(15TON)  <외벽 창틀, 줄눈 등 외부작업용>                                  [ 산출 표7호 ]

구 분

산 출 산 식

노무비

재료비

경비

합계

수량

트럭탑재크레인

(15톤)

▶ 트럭탑재 크레인은 외벽(창틀, 베란다, 줄눈 등)에 설치된 코킹 재 해체 하는데 사용     한 것으로 계상한 것이다.

▶ 장비의 표준품셈 시간당 단가를 코킹 재 제거 m당 단가로 변경 계상한 것이다.

※ Q 값(일일 작업량)은 해체하고 즉시 표면청소 까지 한 품 것이다.

▶ 작업시간은 6시간 기준으로 한 것이다.

① 경유 단가

1,287원 × 3.96 = 5,096.5원

5,097

▶ L당 단가 : 1,287원  / 시간당 단가 : 14,157원

① 경유 품   Q= 16.66m

14,157원 × 6hr ÷ Q ÷ 1,287원 = 3.96/L

3.96

② 잡 재료 비 단가

2,831원 × 0.36 = 1,019.1원

1,019

▶ 주 연료의 20% / 시간당 단가 : 2,831원

② 잡 재료 비 품    Q= 16.66m

2,831원 × 6hr ÷ Q ÷ 2,831원 = 0.36

0.36

③ 노무비 단가

187,069원 × 0.075 = 14,030원

14,030

▶ 건설기계운전사 일일 노임 : 187,069원 /  시간당 단가 : 38,966원

③ 노무 비 품   Q= 16.66m

38,966원 × 6hr ÷ Q ÷ 187,069원 = 0.075/인

0.075

④ 기계 경비 단가

89,024원 × 0.09 = 8,012

8,022

▶ 장비 가격 : 89,024원(89,024,000) / 시간당 품 : 0.2503(0.0002503)  /

시간당 단가 : 22,282원

④ 기계 경비 품   Q= 16.66m

22,282원 × 6hr ÷ Q ÷ 89,024원 = 0.09/대

0.09

계

14,030

6,116

8,012

28,158

트럭탑재크레인(15TON) 적용근거

표준품셈 트럭탑재크레인(15TON) 일위대가 (hr당)
비목	규격	단위	단가	15톤
				수량	금액
경유	저유황0.05%	L	1,287	11	14,157
잡재료	주연료20%	식		1	2,831.4
[재료비]					16,988
건설기계운전사		인	187,069	0.2083	38,966
[노무비]					38,966
트럭탑재크레인	15톤	대	89,024,000	0.0002503	22,282.7
[경비]					22,282
합계					78,236

(2안) : 아파트 등 외벽 쪽 창틀, 베란다, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거하는데 적용한다. <작업방법은 외부 작업 기준으로 크레인 장비 이용 작업한 것으로 계상 한 것이다>
구 분	산 출 산 식	노무비	재료비	경비	합계
(2안) 합계	산출 표 1호 ~ 7호	26,701	9,609	8,119	44,429
특기사항 〇 발주자, 설계사 등 작업조건에 따라 (1), (2)안 중 어느 하나를 선택 적용할 수 있다. 〇 (2안) 아파트 등 외벽 쪽 창틀, 베란다외부, 줄눈 등에 설치된 코킹 재 제거 하는데 적용한다. 〇 본 산출서의 1. 해체⦁제거공종 석면해체 공 품은 코킹 재를 해체하고 즉시, 접착된 부분(창틀, 콘크리트면)을 젖은 걸레 등으로 잔재물이 전혀 남아있지 않도록 완전히 제거하는 청소 품까지 포함 된 것이다. 〇 본 일위대가는 외부작업 기준으로 작성된 것이다. 〇 (2안)은 크레인 등에 작업대(추락방지조치 설비 포함)를 고정 작업자가 작업대에서 작업 한 것으로 계상 한 것이다. 〇 본 산출서의 5. 석면분진청소 품은 바닥 보양비닐, 작업대, 사용도구를 젖은 걸레 등으로 청소하는 품이다. 〇 본 일위대가에 적용된 공종 외 현장 조건 등으로 작업공간을 밀폐하고 음압 기를 가동하는 등 공법을 변경하는 경우에는 그에 소요되는 노무비, 재료비, 경비 등 별도계상 한다. 〇 본 일위대가에 적용된 공종 외 커팅(절단)하여 제거하거나 제거 표면의 잔재 물 제거를 위해 커팅 하는 경우 커팅 비에 소요되는 (노무비, 재료비, 경비) 등 별도계상 한다. 〇 석면해체 공, 보통 인부, 비계공, 건설기계운전사 등 노임단가는 대한건설협회 공표 상, 하반기 단가를 적용한다.